**附件一：参数要求及商务要求**

**一、参数要求：**

1. 仪器类型：具有医疗器械产品注册证，为手持一体化集成智能机；具有自动退条功能，能匹配三诺臻准系列血糖检测试纸。
2、仪器设备支持蓝牙、WIFI、网线进行数据传输、免调码技术，数据保存在设备内置的存储芯片中，数据格式为二进制。
▲3、智能血糖仪内置CGM模块，可查看在使用中及已完成监测的患者CGM数据（提供页面证明）。
▲4、血糖仪支持医护人员签署电子签名，支持系统打印血糖报告时呈现医护人员签名；符合医院管理要求（提供页面证明）。
5、血糖仪可设置患者血糖测定时间，并弹窗和声音提醒；患者信息面可展示监测医嘱与胰岛素医嘱（提供页面证明）。
6、仪器支持自定义设置登录界面，医护人员可根据需求设置登录后首页，可直达患者列表、患者测量或者患者任务（医嘱）页面；（提供页面证明）。
7、支持对患者进行“标记吃饭”操作，标记后，设备将自动生成2小时后的测量提醒任务。

8、显示屏：3.9英寸（±0.5）TFT，不小于480\*800分辨率，系统全中文显示，操作简单。

9、电池：锂聚合物电池，不小于2000mAh。

10、扫描头：LV3096高性能硬解码条码识读引擎，支持二维码扫描。

★11、校正码方式：免调码。

▲12、配套软件系统需具备软件医疗器械注册证、计算机软件著作权登记证书、第三方网络安全检测报告、信息系统安全等级保护备案证明、ISO 27001认证证书。

13、配套软件系统支持患者住院期间的用药数据列表；医嘱用药、饮食记录与血糖关联形成药谱图（提供页面证明）。

▲14、配套软件系统具有院外血糖管理系统，支持患者健康管理，自动化的血糖数据异常提醒，具有医生指导患者用药，患者能够快速便捷的与已签约医生进行沟通和交流，提供线上咨询功能，获取医生指导意见。

1. 系统内具有“自我管理处方”功能，支持住院患者生成饮食建议并打印，患者可用手机扫描报告二维码查看饮食建议（提供页面证明）。

**二、商务要求：**

1.合同签订时限：中标结果公示后20天内完成合同签订。

2.安装时限：合同签订后30天内完成安装调试，直至甲方能正常使用，所需一切材料、备件均由乙方提供。

2. 乙方提供的产品为全新原装正品，货物权属清楚，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合甲方招标要求和乙方投标承诺。

3.售后服务：合同期内出现质量问题或所有影响使用的其他问题，乙方在接到通知后24小时内响应到场，完成维修或更换，并承担修理调换的费用，保证甲方的正常使用。

**三、付款方式：**

按实际租赁设备台数乘以设备中标单价按实结算。